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Løsning af bolte og smøring af hængsler
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Sådan starter du
1. Upload KBA for WD-40 i en ny samtale med agenten. Besvar de indledende spørgsmål med egne testoplysninger.
2. Når agenten spørger om substitution, kopiér hele teksten i det første felt.
3. Når agenten spørger om arbejdsprocessen, kopiér hele teksten i det andet felt.
Kopiér kun brødteksten, ikke feltoverskrifterne. Den samlede arbejdsbeskrivelse indsættes én gang.
	KOPIÉR 1 AF 2  |  SUBSTITUTION
Substitution er vurderet, men ikke mulig i denne opgave. Til den beskrevne arbejdsopgave er mekanisk løsning uden kemi afprøvet, men boltene kan ikke løsnes tilstrækkeligt. Et mindre farligt, vandbaseret produkt er også vurderet, men opfylder ikke kravet til indtrængning og smøring. WD-40 fastholdes kun til de beskrevne bolte og hængsler.



	KOPIÉR 2 AF 2  |  SAMLET ARBEJDSBESKRIVELSE
WD-40 Multi-Use Product anvendes til at løsne fastsiddende bolte og smøre hængsler på mindre metaludstyr ved et værkstedsbord. Der anvendes ca. 2 ml samlet pr. opgave, fordelt på få korte spraypust. Opgaven varer 5 minutter og udføres én gang ugentligt. Kun instruerede personer anvender produktet.

Produktet sprayes direkte på emnet med sprayrøret, og overskydende produkt tørres af med en klud. Udstyret er slukket og afkølet. Der foretages ikke blanding, fortynding eller opvarmning. Arbejdet foregår i åbent system under sprayning og aftørring. Der er ingen antændelseskilder i arbejdsområdet.

Rummet er på 25 m³ og har god rumventilation samt effektiv punktudsugning ved værkstedsbordet. Ventilationen er kontrolleret og fagligt vurderet tilstrækkelig til arbejdsopgaven. Spraystedet placeres i punktudsugningens effektive indfangningsområde, og funktionen kontrolleres før start. Ved utilstrækkelig udsugning afbrydes arbejdet.

Dåsen sættes på plads efter brug, og bordet ryddes. 
ATEX er særskilt vurderet for ca. 2 ml i få korte spraypust med den beskrevne ventilation, herunder forholdene tæt ved spraystedet. Konklusion: "Vurderet usandsynligt i forhold til pågældende arbejdsopgave."
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