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GHS02 – Flamme (brandfarlig)
[image: ]
GHS07 – Udråbstegn (sundhedsfare)
	Fare
H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
P210: Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt.
P260: Indånd ikke dampe og aerosoltåger.
P301+310: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
P331: Fremkald IKKE opkastning.
P410+412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F.






	Langtidsvirkninger ved udsættelse
	Ja
	Mistænkt
	Ingen/utilstrækkelig dokumentation

	Kræftfremkaldende
	
	
	X

	Skade på kønsorganer, æg, sæd, foster
	X
	
	

	Skade på arveanlæg (mutagent)
	
	
	X

	Hudsygdomme bl.a. allergi
	
	
	X

	Luftvejsallergi bl.a. astma
	
	
	X

	Skade på nervesystemet
	
	
	X

	Organskade: lunger, lever, nyrer
	
	
	X

	Øvrige skader:
	
	
	X



	A : Anvendelsesområde - Begrænsning

	Kan være omfattet af BEK nr. 1839 af 14/12/2023 "Bekendtgørelse om arbejdets udførelse". Det skal vurderes, om arbejdspladsen er indrettet således, at arbejdet uden problemer kan udføres under graviditeten/amningen.
Stoffet/produktet kan danne eksplosiv atmosfære/eksplosion, ATEX-stof, da flammepunktet er under 30°C. Overvej om arbejdet nødvendiggør foranstaltninger jf. BEK nr. 518, 1994 "Bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning" med senere ændringer samt BEK nr. 1639 af 06/12/2016 "Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker" og tilhørende vejledning fra 19.januar 2017 og endvidere BEK nr 590 af 26/06/2003 "Bekendtgørelse om klassifikation af eksplosionsfarlige områder"
Anvendelse:
Smørremiddel, korrosionsbeskyttelse

		⤢ Vis noter






	B : Sundhedsfarlige egenskaber

	Indeholder organisk opløsningsmiddel.

	Indånding :
	1. Kan påvirke centralnervesystemet med symptomer som hovedpine, svimmelhed, kvalme og evt. bevidstløshed.

	Indånding-langtid :
	1. Leverandøren garanterer at indholdet af benzen er mindre end 0,1 %. Derfor tages ikke hensyn til at kul- og olieafledte stoffer kan fremkalde kræft og virke mutagent.
1. Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.

	Hud-akut :
	1. Affedtning af huden, der bliver tør, sprækkende og mere sårbar overfor optagelse af andre kemiske stoffer.

	Hud-langtid :
	1. Der foreligger ingen information.

	Øjne :
	1. Evt. irritation.

	Indtagelse :
	1. Ikke sandsynlig pga. emballeringsform.

		⤢ Vis noter






	C : Forholdsregler ved brug

	Sprayflasken må ikke punkteres eller brændes - heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke ske mod åben ild eller glødende legemer.

	Ventilation :
	1. Sørg for god ventilation. Dette kan gøres via lokal udsugning eller generel udblæsningsluft. Hvis det ikke er tilstrækkeligt til at holde koncentrationen under GVL eller AGW-værdierne, skal der bæres egnet åndedrætsværn.

	Handsker :
	1. Leverandøren anbefaler brug af engangshandsker af:
1. Nitril

	Sikkerhedsudstyr :
	1. Der skal være let adgang til nødbruser, øjenskylleflaske og håndvask med sæbe.

	Brand og eksplosionsfare :
	1. Vær opmærksom på at arbejde med stoffet kan give anledning til dannelse af eksplosiv atmosfære.

	Øvrige :
	1. Ved arbejdspladsvurderingen skal der tages særlige hensyn, da stoffet er skadeligt eller mistænkt for skadeligt for fostre, æg- og sædceller. Flytning til andet arbejde kan være nødvendigt.
1. Arbejdet skal tilrettelægges så kontakt med stoffet undgås. Pas på aerosoler der kan opstå ved opvarmning eller kraftig påvirkning f.eks.: Afvejning, pipettering, omhældning, udrystning, opvarmning, findeling i morter, vandslibning, spray, blendning, homogenisering, centrifugering, ultralydsbehandling

		⤢ Vis noter






	D : Beskrivelse af stoffet

	Indhold oplyst af leverandøren.
	w/w %
	Stofnavn
	CAS nr.
	Grænseværdi [8 timer], (Kort tid)
	M-faktor Akut
	M-faktor Kronisk
	CLP stofklassificering
	EU stofklassificering

	60-80
	Carbonhydrider, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkener, <2% aromater
	
	
	
	
	Asp. Tox 1 + H304; STOT SE 3 + H336; Flam. Liq. 3 + H226; EUH066;
	

	1-3
	Carbondioxid
	124-38-9
	[9000 mg/m³ ] [5000 ppm ]
	
	
	
	



	Beskrivelse:
	Lysebrun aerosol
	Damptryk:
	

	Molvægt:
	
	Relativ fordampningshastighed:
	

	Massefylde:
	0,817 g/cm³
	Selvantændelsestemp:
	

	Vandopløselighed:
	
	Antændelsestemp:
	

	Opløselighed:
	Uopløseligt i vand
	Eksplosionsgrænse:
	0,6-8,0 w/w %

	Grænseværdi kort tid (TLV, mg/m³):
	
	Grænseværdi 8 timer (TLV, mg/m³):
	

	Grænseværdi kort tid (TLV, ppm):
	
	Grænseværdi 8 timer (TLV, ppm):
	

	Log Kow (Log Pow):
	
	Anmærkning ifølge AT (O,K,H,L,S):
	

	pH:
	
	Vapour Hazard Index (VHI/VHR):
	

	Smeltepunkt/frysepunkt:
	<-66 °C
	M-faktor Akut
	

	Kogepunkt:
	176 °C
	M-faktor Kronisk
	

	Flammepunkt:
	47 °C
	
	




	Stabilitet / reaktivitet :
	1. Uforligelig med bl.a. stærkt oxiderende stoffer.

	Miljøforhold :
	1. Der foreligger ingen information.

		⤢ Vis noter






	E : Opvarmning og brand

	Brand :
	1. Der dannes giftige gasser/dampe af bl.a.
1. Kulmonoxid.
1. Kan eksplodere ved brand

	Slukning :
	1. Vandtåge-, kulsyre-, pulverslukker. Vær dog opmærksom på, at pulver kan skade apparatur.

		⤢ Vis noter






	F : Spild og bortskaffelse

	Spild er usandsynlig. Vedr. tom emballage: Den tomme beholder må ikke punkteres eller brændes. Beholderen skal være helt tom, før den skal bortskaffes. Tømning må ikke finde sted mod åben ild eller glødende legemer.
	Affaldsgruppe:
	Faresedler:
	Klasse:
	Klass. kode:
	PKG:
	UN nr:

	Z
	2.1
	2.1
	5F
	-
	1950




		⤢ Vis noter






	G : Førstehjælp

	Indånding:
1. Personen bringes i frisk luft, holdes i ro og under opsyn. Ved risiko for bevidstløshed lejres personen i aflåst sideleje og holdes varm. Ved manglende vejrtrækning gives kunstigt åndedræt.
Hud:
1. Skyl længe og grundigt med vand, fjern forurenet tøj og evt. smykker.
Øjne:
1. Skyl straks med vand. Spil øjet grundigt op. Fjern kontaktlinser. Fortsæt skylningen indtil læge overtager behandlingen.
Indtagelse:
1. Skyl straks munden og drik vand eller mælk. Giv ikke væske til bevidstløse. Fremkald ikke opkastning.
1. Ved vedvarende gener søg læge og medbring denne brugsanvisning.
Forbrænding:
1. Skyl straks med vand - fortsæt indtil smerterne ophører.
1. Under skylningen fjernes tøj som ikke er fastbrændt.
1. Søg skadestue og fortsæt skylningen under transport.

		⤢ Vis noter






	H : Opbevaring

	Opbevares i ventileret kemikalieskab ved en temperatur < 50°C. Undgå direkte sollys.

		⤢ Vis noter






	I : Substitution

	

		⤢ Vis noter
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