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	KBA oversigt



		Synonym
	2-Propanone
Propan-2-one
Dimethyl ketone

	⤢ Vis noter
	



	P nr.: p239388
CAS nr.: 67-64-1
Navn: Acetone

	Bruttoformel: C3H6O
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GHS02 – Flamme (brandfarlig)
[image: ]
GHS07 – Udråbstegn (sundhedsfare)
	Fare
H225: Meget brandfarlig væske og damp.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
P210: Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt.
P261: Undgå indånding af dampe og aerosoler
P280: Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse
P305+351+338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen.






	Langtidsvirkninger ved udsættelse
	Ja
	Mistænkt
	Ingen/utilstrækkelig dokumentation

	Kræftfremkaldende
	
	
	X

	Skade på kønsorganer, æg, sæd, foster
	
	
	X

	Skade på arveanlæg (mutagent)
	
	
	X

	Hudsygdomme bl.a. allergi
	
	
	X

	Luftvejsallergi bl.a. astma
	
	
	X

	Skade på nervesystemet
	
	
	X

	Organskade: lunger, lever, nyrer
	
	X
	

	Øvrige skader:
	
	
	X



	A : Anvendelsesområde - Begrænsning

	Stoffet/produktet kan danne eksplosiv atmosfære/eksplosion, ATEX-stof, da flammepunktet er under 30°C. Overvej om arbejdet nødvendiggør foranstaltninger jf. BEK nr. 518, 1994 "Bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning" med senere ændringer samt BEK nr. 1639 af 06/12/2016 "Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker" og tilhørende vejledning fra 19.januar 2017 og endvidere BEK nr 590 af 26/06/2003 "Bekendtgørelse om klassifikation af eksplosionsfarlige områder"
Kan være omfattet af BEK nr. 1839 af 14/12/2023 "Bekendtgørelse om arbejdets udførelse". Det skal vurderes, om arbejdspladsen er indrettet således, at arbejdet uden problemer kan udføres under graviditeten/amningen.
BEK nr. 301 af 13.5.93 "Bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre" og BEK nr. 302 af 13.5.93 "Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter" samt senere ændring.
Kodenummer: 4-1 (1993)

		⤢ Vis noter






	B : Sundhedsfarlige egenskaber

	Organisk opløsningsmiddel.
Udskilles i modermælken.
Acetone er kendt for at forstærke andre stoffers giftvirkning.
Diabetikere er mere følsomme overfor påvirkninger af acetone.

	Indånding :
	1. Kan påvirke centralnervesystemet med symptomer som hovedpine, svimmelhed, kvalme og evt. bevidstløshed.
1. Evt. irritation af slimhinderne i de øvre luftveje.

	Indånding-langtid :
	1. Mistænkes for at skade nyrer.

	Hud-akut :
	1. Affedtning af huden, der bliver tør, sprækkende og mere sårbar overfor optagelse af andre kemiske stoffer.

	Hud-langtid :
	1. Der foreligger ingen information.

	Øjne :
	1. Forårsager alvorlig irritation.

	Indtagelse :
	1. Evt. irritation af mavetarmkanalens slimhinder.

		⤢ Vis noter






	C : Forholdsregler ved brug

	Ventilation :
	1. Sørg for effektiv procesventilation f.eks. stinkskab. Hvis dette ikke er muligt anvendes åndedrætsværn med gas filter AX samt et partikelfilter. Afhængig af arbejdets udførelse se i At-vejledning D.5.4.
Filtrerende åndedrætsværn må kun bruges 3 timer om dagen.
Anvend sikkerhedsbriller.

	Handsker :
	1. Ved uundgåelig hudkontakt bruges engangshandsker. Vær opmærksom på om handsken, der anvendes, er mærket som anvendelig til arbejdsopgaven efter ISO EN374 standarden. Søg eventuelt oplysning hos handskeleverandør. Anvendelsestiden kan i praksis være betydelig kortere end gennembrudstiden, der er målt iht. standarden, på grund af flere påvirkende faktorer(f.eks. temperatur, tykkelse).

	Sikkerhedsudstyr :
	1. Der skal være let adgang til nødbruser, øjenskylleflaske og håndvask med sæbe.

	Brand og eksplosionsfare :
	1. Der må ikke være åben ild, hvor stoffet anvendes eller oplagres. Vær opmærksom på risiko for gnistdannelse ved statisk elektricitet. Sørg for jordforbundet apparatur. Se BEK nr 1639 af 06/12/2016 "Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker".
1. Vær opmærksom på at arbejde med stoffet kan give anledning til dannelse af eksplosiv atmosfære.

	Øvrige :
	1. Arbejdet skal tilrettelægges så kontakt med stoffet undgås. Pas på aerosoler der kan opstå ved opvarmning eller kraftig påvirkning f.eks.: Afvejning, pipettering, omhældning, udrystning, opvarmning, findeling i morter, vandslibning, spray, blendning, homogenisering, centrifugering, ultralydsbehandling

		⤢ Vis noter






	D : Beskrivelse af stoffet

	Beskrivelse :
	1. LD50/LC50 værdier fundet i litteraturen, som ikke giver en mærkning
1. Dermal, kanin - 20000 mg/kg. Oral, rotte - 5800 mg/kg. Inhalering, dampe, rotte - 76 mg/L.

	Stoffet er optaget på listen over harmoniseret klassificering.
	Beskrivelse:
	Farveløs væske.
	Damptryk:
	231 mm Hg 25 °C

	Molvægt:
	58,09 g/mol
	Relativ fordampningshastighed:
	5,6 (butylacetat=1)

	Massefylde:
	0,79 g/cm³
	Selvantændelsestemp:
	465 °C

	Vandopløselighed:
	
	Antændelsestemp:
	

	Opløselighed:
	Blandbar med vand, ethanol, diethylether, benzen, chloroform, dimethylformamid.
	Eksplosionsgrænse:
	2-13 w/w %

	Grænseværdi kort tid (TLV, mg/m³):
	1200 mg/m³
	Grænseværdi 8 timer (TLV, mg/m³):
	600 mg/m³

	Grænseværdi kort tid (TLV, ppm):
	500 ppm
	Grænseværdi 8 timer (TLV, ppm):
	250 ppm

	Log Kow (Log Pow):
	-0,24
	Anmærkning ifølge AT (O,K,H,L,S):
	O

	pH:
	5-6 (395 g/l)
	Vapour Hazard Index (VHI/VHR):
	1052

	Smeltepunkt/frysepunkt:
	-94,9 °C
	M-faktor Akut
	

	Kogepunkt:
	56,08 °C
	M-faktor Kronisk
	

	Flammepunkt:
	-17 °C
	
	




	Stabilitet / reaktivitet :
	1. Nedbrydes ved > 4°C
1. Risiko for antændelse eller dannelse af brandbare gasser eller dampe med: Chromsvovlsyre, chromylchlorid, ethanolamin, fluor, stærke oxidationsmidler, stærkt reduktionsmiddel, salpetersyre, chrom(VI)oxid
1. Risiko for eksplosion med: Ikke-metalliske oxidhalogenider, halogen-halogenforbindelser, chloroform, blanding af salpetersyre og svovlsyre, nitrosylforbindelser, hydrogenperoxid, halogenoxider, organiske nitroforbindelser, peroxidforbindelser
1. Varmedannende reaktioner med: Brom, alkali metaller, alkalihydroxider, halogeneret kulbrinte, svovldichlorid, phosphoroxychlorid
1. Uforligelig med bl.a.
1. Stærke baser, aminer, gummiartikler, forskellige plasttyper

	Miljøforhold :
	1. Fordamper langsomt fra vand og jord.
1. Spredes i vandmiljøet.
1. Kan muligvis nedvaskes til grundvandet.
1. Anses for let nedbrydeligt.
1. Anses ikke for bioakkumulerende.
1. Har en meget ringe giftighed overfor organismer der lever i vand.

		⤢ Vis noter






	E : Opvarmning og brand

	Brand :
	1. Der dannes giftige gasser/dampe af bl.a.
1. Kulmonoxid.
1. Dampene er tungere end luft og kan spredes langs gulve

	Slukning :
	1. Vandtåge-, kulsyre-, pulverslukker. Vær dog opmærksom på, at pulver kan skade apparatur.

		⤢ Vis noter






	F : Spild og bortskaffelse

	Evakuér området om nødvendigt. Sluk alt apparatur. Undgå spredning og ventilér området.
Undgå kontakt med stoffet. Anvend evt. handsker og åndedrætsværn med kombinationsfilter (Type ABEK-P).
Opsug spild med vermiculit eller sand og bortskaffes som kemikalieaffald.
Rengør området efter opsamling af spild.
Informér de Kommunale myndigheder og institutionens miljøansvarlige ved større udslip til omgivelserne.

	Affaldsgruppe:
	Faresedler:
	Klasse:
	Klass. kode:
	PKG:
	UN nr:

	C
	3
	3
	F1
	II
	1090




		⤢ Vis noter






	G : Førstehjælp

	Indånding:
1. Personen bringes i frisk luft, holdes i ro og under opsyn. Ved risiko for bevidstløshed lejres personen i aflåst sideleje og holdes varm. Ved manglende vejrtrækning gives kunstigt åndedræt.
Hud:
1. Skyl længe og grundigt med vand, fjern forurenet tøj og evt. smykker.
Øjne:
1. Skyl straks med vand. Spil øjet grundigt op. Fjern kontaktlinser. Fortsæt skylningen indtil læge overtager behandlingen.
Indtagelse:
1. Skyl straks munden og drik vand eller mælk. Giv ikke væske til bevidstløse. Fremkald ikke opkastning.
1. Ved vedvarende gener søg læge og medbring denne brugsanvisning.
Forbrænding:
1. Skyl straks med vand - fortsæt indtil smerterne ophører.
1. Under skylningen fjernes tøj som ikke er fastbrændt.
1. Søg skadestue og fortsæt skylningen under transport.

		⤢ Vis noter






	H : Opbevaring

	Opbevares tæt tillukket i et ventileret kemikalieskab.
Undgå antændelseskilder (varme, el-installationer). Der stilles krav om sikkerhedsskiltning ved oplagring af store mængder, se Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og ændring heri nr. 518, 1994 samt Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker nr 1639 af 06/12/2016 og tilhørende vejledning fra 1. November 2020 og endvidere Indenrigs- og Sundhedsministeriet bekendtgørelse om klassifikation af eksplosionsfarlige områder nr 590 af 26/06/2003
[image: ] [image: ]
Advarselsskilte: Brandfarlige stoffer · Eksplosiv atmosfære (EX)
Brandfarlig væske klasse
I-2
Der må opbevares indtil 50 oplagsenheder pr. laboratorium eller lager eller indtil 800 oplagsheder pr brandsektion. (1 oplagsenhed svarer til 1 liter). Se Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker nr 1639 af 06/12/2016 og Beredskabsstyrelsens vejledning om brandfarlige og brændbare væsker 19.januar 2020.

		⤢ Vis noter






	I : Substitution
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